通讯板的控制指令

1. 对外控制板

OUT t,ON

OUT t,OFF

其中t=1~12（DB15的引脚1-12）

1. 信道切换

CHAN 1,n

CHAN 2,n

其中 n=3~ 14